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	吕梁市生态环境保护委员会办公室文件

	

	吕环委办发〔2025〕71号

	


吕梁市生态环境保护委员会办公室
关于2025年7月及1-7月地表水环境质量

状况的通报
各县（市、区）人民政府:

根据山西省生态环境监测和应急保障中心反馈的地表水环境质量监测数据，现将全市2025年7月地表水环境质量状况通报如下:

一、7月水环境质量状况

（一）国考断面水质状况
2025年7月，我市国考断面整体水质状况为良好，同比明显改善、环比有所恶化。全市参与评价的15个地表水国考断面中，水质优良（Ⅰ～Ⅲ类）断面11个，占比73.33%，同比上升20个百分点、环比下降6.67个百分点；轻度污染（Ⅳ～Ⅴ类）断面4个，占比26.67%，同比下降20个百分点、环比上升6.67个百分点；重度污染（劣Ⅴ类）断面0个，同比、环比无变化。主要污染物COD、氨氮平均浓度分别为14mg/L、0.315mg/L，同比分别下降16.1%、上升4.42％。

2025年7月同比水质改善的有4个断面，为岚县曲立断面、兴县碧村断面、临县碛口断面、柳林县三川河两河口桥断面。同比水质恶化的有1个断面，为兴县兴神大桥断面；环比水质改善的有1个断面，为方山县马坊断面。环比水质恶化的有2个断面，为兴县兴神大桥断面、石楼县裴沟断面。详见图1。
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图1  2025年7月吕梁市地表水国考断面水质状况图
（二）省考断面水质状况

2025年7月，我市省考断面整体水质状况为良好，同比、环比有所改善。全市参与评价的10个地表水省考断面中(官桑园断面断流)，水质优良（Ⅰ～Ⅲ类）断面9个,占比100%，同比上升11.11个百分点、环比上升33.33个百分点；轻度污染（Ⅳ～Ⅴ类）断面0个，同比下降11.11个百分点、环比下降33.33个百分点；重度污染（劣V类）断面0个，同比、环比无变化。主要污染物COD、氨氮平均浓度分别为16mg/L、0.351mg/L，同比分别下降8.44%、10.2％。
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2025年7月同比水质改善的有1个断面，为文水县杨乐堡断面；无同比水质恶化的断面；环比水质改善的有3个断面，为文水县杨乐堡断面、裴会断面、交城县武良断面。详见图2。
图2  2025年7月吕梁市地表水省考断面水质状况图
二、1-7月水环境质量状况

（一）国考断面水质状况

2025年1-7月，我市国考断面整体水质状况为良好，同比有所改善。全市参与评价的15个地表水国考断面中，水质优良（Ⅰ～Ⅲ类）断面14个，占比93.33%，同比上升13.33个百分点；轻度污染（Ⅳ～Ⅴ类）断面1个，占比6.67%，同比下降13.33个百分点；重度污染（劣Ⅴ类）断面0个，同比无变化。主要污染物COD、氨氮平均浓度分别为13mg/L、0.311mg/L，同比分别下降10.9%、13.6％。

2025年1-7月同比水质改善的有3个断面，为孝义市南姚断面、汾阳市安固桥断面、岚县曲立断面。同比水质恶化的有1个断面，为临县碛口断面。详见图3。
图3  2025年1-7月吕梁市地表水国考断面水质状况图
（二）省考断面水质状况

2025年1-7月，我市省考断面整体水质状况为良好，同比无变化。全市参与评价的10个地表水省考断面中(官桑园断面断流)，水质优良（Ⅰ～Ⅲ类）断面9个,占比100%，同比无变化；轻度污染（Ⅳ～Ⅴ类）断面0个，同比无变化；重度污染（劣Ⅴ类）断面0个，同比无变化。主要污染物COD、氨氮平均浓度分别为16mg/L、0.358mg/L，同比分别下降2.63%、23.9％。

2025年1-7月无同比水质改善或恶化的断面。1-7月份地表水省考断面水质均达到水质优良（达到或优于Ⅲ类）断面比例100%的考核目标要求。详见图4。
图4  2025年1-7月吕梁市地表水省考断面水质状况图
三、地表水水质考核目标完成情况

根据生态环境部办公厅《关于印发<重点流域水生态环境保护规划>重点任务措施清单的通知》（环办水体函〔2023〕183号）及吕梁市水环境质量目标确定的2025年国考断面考核目标。2025年1-7月我市实际监测的15个国考断面中，有14个断面水质达到考核目标。临县碛口断面未达到考核目标。

其中，临县碛口断面8-12月化学需氧量指数月均浓度控制在16.8mg/L以下。详见附表5。

四、全市地表水国考断面“热点”监测数据

根据水质自动站日预警数据，2025年7月，全市共有11个“热点”监测断面，环比无变化。7月预警频次共340次，环比增加153次。

2025年7月，孝义市南姚水站预警次数最多，预警“热点”监测数据117次。

孝义市南姚水站7月共有11天有“热点”监测数据，全月预警频次达117次，是单月全市预警次数最多的国考断面，主要超Ⅴ类指标为溶解氧、氨氮，7月30日溶解氧最低小时浓度达0.01mg/L；7月1日氨氮最高小时浓度达5.641mg/L。

7月中阳县交口镇水站氨氮瞬时超标浓度最高,最高小时浓度达10.907mg/L。兴县裴家川口水站总磷瞬时超标浓度最高,最高小时浓度达4.814mg/L。中阳县交口镇水站化学需氧量瞬时超标浓度最高,最高小时浓度达194.0mg/L。中阳县交口镇水站高锰酸盐指数瞬时超标浓度最高,最高小时浓度达22.10mg/L。孝义市南姚水站pH瞬时超标浓度最高，最高小时浓度达11.99。孝义市南姚水站溶解氧瞬时超标浓度最低，最低浓度达0.01mg/L。具体超标信息见附表6。
五、国考断面地表水环境质量排名

2025年1-7月，我市15个地表水国考断面环境质量状况排名依次为：交城县北峪口、方山县马坊、柳林县柏树坪、兴县兴神大桥、兴县裴家川口、岚县曲立、中阳县交口镇、离石区西崖底、兴县碧村、石楼县裴沟、柳林县寨东桥、临县碛口、柳林县两河口桥、汾阳市安固桥（全省倒10）、孝义市南姚（全省倒4）。详见附表7。
2025年1-7月，我市15个地表水国考断面水质优良达标率排名依次为：交城县北峪口、离石区西崖底、兴县裴家川口、岚县曲立、柳林县柏树坪、中阳县交口镇、方山县马坊、兴县兴神大桥、兴县碧村、柳林县寨东桥、柳林县两河口桥、石楼县裴沟、临县碛口、汾阳市安固桥、孝义市南姚。详见附表8。
六、工作要求

2025年7月份,全市水质现状与考核目标存在一定差距。请各县（市、区）要提高政治站位，认真履行水污染防治主体责任，紧紧围绕辖区地表水监测断面考核目标，牢牢守住“环境质量只能变好，不能变差”的刚性底线，坚持目标导向、问题导向、结果导向，坚持精准治污、科学治污、依法治污，加快推动“一泓清水入黄河”生态保护工程建设，持续推进城区污水收集管网建设和雨污分流改造，强化城镇生活污水处理厂达标运行，统筹推动畜禽污水、工业废水、农灌退水、农村黑臭水体治理，持续改善地表水环境质量。特别是断面水质同比、环比恶化以及未达考核目标涉及的县市要认真分析查找原因，制定整改措施加快推进，督查督办问题整改，确保完成水环境质量考核目标任务。

附表：1.2025年7月国省考核地表水监测断面水质达

标情况表

2.2025年1-7月国省考核地表水监测断面水质

达标情况表

3.2025年7月国省考核地表水监测断面水质同

比改善或恶化表

4.2025年1-7月国省考核地表水监测断面水质

同比改善或恶化表
5.全市地表水国考断面达目标主要污染物浓度

控制预测分析表
6.2025年7月全市地表水国考断面“热点”监测

数据表

7.2025年1-7月全市地表水国考断面环境质量

排名表

8.2025年1-7月全市地表水国考断面水质优良

达标率表
吕梁市生态环境保护委员会办公室

2025年9月15日

（此件主动公开）

附表1

	序号
	流域
	所在水体
	断面名称
	断面级别
	考核城市
	当月
	同比
	环比
	2025年水质目标
	是否达标
	主要超目标污染物（超标倍数）

	1
	汾河流域
	文峪河
	北峪口
	国考
	交城
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅰ
	Ⅲ
	是
	

	2
	
	文峪河
	南姚
	国考
	孝义
	Ⅳ
	Ⅳ
	Ⅳ
	Ⅲ
	否
	氨氮1.18（0.2）、溶解氧4.7

	3
	
	磁窑河
	安固桥
	国考
	汾阳
	Ⅳ
	Ⅳ
	Ⅳ
	Ⅲ
	否
	总磷0.23（0.2）、高锰酸盐指数6.4（0.1）

氨氮1.04（0.04）

	4
	
	岚河
	曲立
	国考
	岚县
	Ⅲ
	劣Ⅴ
	Ⅱ
	Ⅲ
	是
	

	5
	黄河流域
	屈产河
	裴沟
	国考
	石楼
	Ⅳ
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	否
	化学需氧量24.0（0.2）

	6
	
	三川河
	两河口桥
	国考
	柳林
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	是
	

	7
	
	三川河
	西崖底
	国考
	离石
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅲ
	是
	

	8
	
	三川河
	马坊
	国考
	方山
	Ⅲ
	Ⅰ
	Ⅳ
	Ⅲ
	是
	

	9
	
	三川河
	交口镇
	国考
	中阳
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	是
	

	10
	
	三川河
	寨东桥
	国考
	柳林
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	是
	

	11
	
	湫水河
	碛口
	国考
	临县
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	是
	

	12
	
	蔚汾河
	碧村
	国考
	兴县
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	是
	

	13
	
	岚漪河
	裴家川口
	国考
	兴县
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅲ
	是
	

	14
	
	黄河
	兴神大桥
	国考
	兴县
	Ⅳ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	否
	氨氮1.45（0.4）

	15
	
	黄河
	柏树坪
	国考
	柳林
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	是
	

	16
	汾河流域
	文峪河
	岔口
	省考
	交城
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅲ
	是
	

	17
	
	文峪河
	冀村
	省考
	文水
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	是
	

	18
	
	文峪河
	司马
	省考
	汾阳
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	是
	

	19
	
	汾河
	杨乐堡
	省考
	文水
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅳ
	Ⅲ
	是
	

	20
	
	磁窑河
	武良
	省考
	交城
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅲ
	是
	

	21
	
	磁窑河
	裴会
	省考
	文水
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅲ
	是
	

	22
	
	双池河
	官桑园
	省考
	交口
	断流
	断流
	断流
	Ⅲ
	/
	

	23
	黄河流域
	三川河
	沙会则
	省考
	离石
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	是
	

	24
	
	三川河
	贺家塔
	省考
	离石
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	是
	

	25
	
	三川河
	大武
	省考
	方山
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	是
	


2025年7月国省考核地表水监测断面水质达标情况表

附表2
2025年1-7月份国省考核地表水监测断面水质达标情况表

	序号
	流域
	所在水体
	断面名称
	断面级别
	考核城市
	2025年1-7月
	2024年1-7月
	2025年水质目标
	是否达标
	主要超标污染物（超标倍数）

	1
	汾河流域
	文峪河
	北峪口
	国考
	交城
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅲ
	是
	

	2
	
	文峪河
	南姚
	国考
	孝义
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅲ
	是
	

	3
	
	磁窑河
	安固桥
	国考
	汾阳
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅲ
	是
	

	4
	
	岚河
	曲立
	国考
	岚县
	Ⅱ
	Ⅴ
	Ⅲ
	是
	

	5
	黄河流域
	屈产河
	裴沟
	国考
	石楼
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅲ
	是
	

	6
	
	三川河
	两河口桥
	国考
	柳林
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	是
	

	7
	
	三川河
	西崖底
	国考
	离石
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅲ
	是
	

	8
	
	三川河
	马坊
	国考
	方山
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅲ
	是
	

	9
	
	三川河
	交口镇
	国考
	中阳
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅲ
	是
	

	10
	
	三川河
	寨东桥
	国考
	柳林
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	是
	

	11
	
	湫水河
	碛口
	国考
	临县
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	否
	化学需氧量22.3（0.1）

	12
	
	蔚汾河
	碧村
	国考
	兴县
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	是
	

	13
	
	岚漪河
	裴家川口
	国考
	兴县
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅲ
	是
	

	14
	
	黄河
	兴神大桥
	国考
	兴县
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	是
	

	15
	
	黄河
	柏树坪
	国考
	柳林
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	是
	

	16
	汾河流域
	文峪河
	岔口
	省考
	交城
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅲ
	是
	

	17
	
	文峪河
	冀村
	省考
	文水
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	是
	

	18
	
	文峪河
	司马
	省考
	汾阳
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	是
	

	19
	
	汾河
	杨乐堡
	省考
	文水
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	是
	

	20
	
	磁窑河
	武良
	省考
	交城
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	是
	

	21
	
	磁窑河
	裴会
	省考
	文水
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	是
	

	22
	
	双池河
	官桑园
	省考
	交口
	断流
	断流
	Ⅲ
	/
	

	23
	黄河流域
	三川河
	沙会则
	省考
	离石
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	是
	

	24
	
	三川河
	贺家塔
	省考
	离石
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	是
	

	25
	
	三川河
	大武
	省考
	方山
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	是
	


附表3
2025年7月国省考核地表水监测断面水质同比改善或恶化表

	序号
	流域
	所在水体
	断面名称
	断面级别
	2025年7月
	2024年7月
	较上年同期变化情况

（改善、恶化、降类、无变化）

	
	
	
	
	
	水质类别
	水质状况
	水质类别
	水质状况
	

	1
	汾河流域
	文峪河
	北峪口
	国考
	Ⅰ
	优
	Ⅱ
	优
	改善

	2
	
	文峪河
	南姚
	国考
	Ⅳ
	轻度污染
	Ⅳ
	轻度污染
	无变化

	3
	
	磁窑河
	安固桥
	国考
	Ⅳ
	轻度污染
	Ⅳ
	轻度污染
	无变化

	4
	
	岚河
	曲立
	国考
	Ⅲ
	良好
	劣Ⅴ
	重度污染
	改善

	5
	黄河流域
	屈产河
	裴沟
	国考
	Ⅳ
	轻度污染
	Ⅳ
	轻度污染
	无变化

	6
	
	三川河
	两河口桥
	国考
	Ⅲ
	良好
	Ⅳ
	轻度污染
	改善

	7
	
	三川河
	西崖底
	国考
	Ⅱ
	优
	Ⅲ
	良好
	改善

	8
	
	三川河
	马坊
	国考
	Ⅲ
	良好
	Ⅰ
	优
	降类

	9
	
	三川河
	交口镇
	国考
	Ⅱ
	优
	Ⅲ
	良好
	改善

	10
	
	三川河
	寨东桥
	国考
	Ⅲ
	良好
	Ⅲ
	良好
	无变化

	11
	
	湫水河
	碛口
	国考
	Ⅲ
	良好
	Ⅳ
	轻度污染
	改善

	12
	
	蔚汾河
	碧村
	国考
	Ⅲ
	良好
	Ⅳ
	轻度污染
	改善

	13
	
	岚漪河
	裴家川口
	国考
	Ⅲ
	良好
	Ⅲ
	良好
	无变化

	14
	
	黄河
	兴神大桥
	国考
	Ⅳ
	轻度污染
	Ⅱ
	优
	恶化

	15
	
	黄河
	柏树坪
	国考
	Ⅱ
	优
	Ⅱ
	优
	无变化

	16
	汾河流域
	文峪河
	岔口
	省考
	Ⅱ
	优
	Ⅱ
	优
	无变化

	17
	
	文峪河
	冀村
	省考
	Ⅱ
	优
	Ⅲ
	良好
	改善

	18
	
	文峪河
	司马
	省考
	Ⅲ
	良好
	Ⅲ
	良好
	无变化

	19
	
	汾河
	杨乐堡
	省考
	Ⅲ
	良好
	Ⅳ
	轻度污染
	改善

	20
	
	磁窑河
	武良
	省考
	Ⅱ
	优
	Ⅲ
	良好
	改善

	21
	
	磁窑河
	裴会
	省考
	Ⅲ
	良好
	Ⅲ
	良好
	无变化

	22
	
	双池河
	官桑园
	省考
	断流
	/
	断流
	/
	/

	23
	黄河流域
	三川河
	沙会则
	省考
	Ⅲ
	良好
	Ⅲ
	良好
	无变化

	24
	
	三川河
	贺家塔
	省考
	Ⅲ
	良好
	Ⅲ
	良好
	无变化

	25
	
	三川河
	大武
	省考
	Ⅲ
	良好
	Ⅲ
	良好
	无变化


附表4

2025年1-7月国省考核地表水监测断面水质同比改善或恶化表

	序号
	流域
	所在水体
	断面名称
	断面级别
	2025年1-7月
	2024年1-7月
	较上年同期变化情况

（改善、恶化、降类、无变化）

	
	
	
	
	
	水质类别
	水质状况
	水质类别
	水质状况
	

	1
	汾河流域
	文峪河
	北峪口
	国考
	Ⅰ
	优
	Ⅰ
	优
	无变化

	2
	
	文峪河
	南姚
	国考
	Ⅲ
	良好
	Ⅳ
	轻度污染
	改善

	3
	
	磁窑河
	安固桥
	国考
	Ⅲ
	良好
	Ⅳ
	轻度污染
	改善

	4
	
	岚河
	曲立
	国考
	Ⅱ
	优
	Ⅴ
	中度污染
	改善

	5
	黄河流域
	屈产河
	裴沟
	国考
	Ⅲ
	良好
	Ⅱ
	优
	降类

	6
	
	三川河
	两河口桥
	国考
	Ⅲ
	良好
	Ⅲ
	良好
	无变化

	7
	
	三川河
	西崖底
	国考
	Ⅱ
	优
	Ⅱ
	优
	无变化

	8
	
	三川河
	马坊
	国考
	Ⅱ
	优
	Ⅱ
	优
	无变化

	9
	
	三川河
	交口镇
	国考
	Ⅱ
	优
	Ⅲ
	良好
	无变化

	10
	
	三川河
	寨东桥
	国考
	Ⅲ
	良好
	Ⅲ
	良好
	无变化

	11
	
	湫水河
	碛口
	国考
	Ⅳ
	轻度污染
	Ⅲ
	良好
	恶化

	12
	
	蔚汾河
	碧村
	国考
	Ⅲ
	良好
	Ⅲ
	良好
	无变化

	13
	
	岚漪河
	裴家川口
	国考
	Ⅱ
	优
	Ⅱ
	优
	无变化

	14
	
	黄河
	兴神大桥
	国考
	Ⅱ
	优
	Ⅱ
	优
	无变化

	15
	
	黄河
	柏树坪
	国考
	Ⅱ
	优
	Ⅱ
	优
	无变化

	16
	汾河流域
	文峪河
	岔口
	省考
	Ⅱ
	优
	Ⅱ
	优
	无变化

	17
	
	文峪河
	冀村
	省考
	Ⅲ
	良好
	Ⅲ
	良好
	无变化

	18
	
	文峪河
	司马
	省考
	Ⅲ
	良好
	Ⅲ
	良好
	无变化

	19
	
	汾河
	杨乐堡
	省考
	Ⅲ
	良好
	Ⅲ
	良好
	无变化

	20
	
	磁窑河
	武良
	省考
	Ⅲ
	良好
	Ⅲ
	良好
	无变化

	21
	
	磁窑河
	裴会
	省考
	Ⅲ
	良好
	Ⅲ
	良好
	无变化

	22
	
	双池河
	官桑园
	省考
	断流
	/
	断流
	/
	/

	23
	黄河流域
	三川河
	沙会则
	省考
	Ⅲ
	良好
	Ⅲ
	良好
	无变化

	24
	
	三川河
	贺家塔
	省考
	Ⅲ
	良好
	Ⅲ
	良好
	无变化

	25
	
	三川河
	大武
	省考
	Ⅲ
	良好
	Ⅲ
	良好
	无变化


附表5

全市地表水国考断面达目标主要污染物浓度控制预测分析

单位：mg/L
	序号
	控制县（市、区）
	所在水体
	断面名称
	1-7月影响目标任务主要超标污染物浓度
	达目标需控制的主要污染物预测浓度

	1
	临县
	湫水河
	碛口
	化学需氧量22.3
	化学需氧量≤16.8


附表6
2025年7月全市地表水国考断面“热点”监测数据

	县（市、区）
	断面
	频次
	时间
	项 目

	岚县
	曲立
	18
	2025/07/01
	氨氮(04:00时，浓度值为2.844mg/L,超V类标准0.42倍)

	
	
	
	2025/07/03
	氨氮(12:00时，浓度值为2.394mg/L,超V类标准0.20倍)

	
	
	
	2025/07/08
	氨氮(08:00时，浓度值为2.738mg/L,超V类标准0.37倍)

	
	
	
	2025/07/09
	氨氮(16:00时，浓度值为2.320mg/L,超V类标准0.16倍)

	
	
	
	2025/07/10
	氨氮(08:00时，浓度值为2.166mg/L,超V类标准0.08倍)

	
	
	
	2025/07/14
	氨氮(16:00-20:00时，浓度范围为2.269-2.736mg/L,超V类标准0.13-0.37倍)

	
	
	
	2025/07/20
	氨氮(08:00-12:00时，浓度范围为2.512-3.447mg/L,超V类标准0.26-0.72倍)

	
	
	
	2025/07/26
	氨氮(08:00时，浓度值为3.382mg/L,超V类标准0.69倍)

	
	
	
	2025/07/27
	溶解氧(02:00时，浓度值为1.92mg/L)
总磷(04:00时，浓度值为0.457mg/L,超V类标准0.14倍)

	
	
	
	2025/07/29
	氨氮(00:00时，浓度值为2.115mg/L,超V类标准0.06倍)
总磷(04:00-12:00、20:00时，浓度范围为0.426-0.632mg/L,超V类标准0.06-0.58倍)

	
	
	
	2025/07/30
	总磷(00:00时，浓度值为0.496mg/L,超V类标准0.24倍)

	汾阳市
	安固桥
	31
	2025/07/01
	氨氮(08:00时，浓度值为3.654mg/L,超V类标准0.83倍)

	
	
	
	2025/07/05
	氨氮(20:00时，浓度值为10.707mg/L,超V类标准4.35倍)

总磷(20:00时，浓度值为1.526mg/L,超V类标准2.82倍)

	
	
	
	2025/07/06
	氨氮(00:00-20:00时，浓度范围为5.131-10.707mg/L,超V类标准1.57-4.35倍)
总磷(00:00-20:00时，浓度范围为0.909-1.300mg/L,超V类标准1.27-2.25倍)

	
	
	
	2025/07/07
	氨氮(00:00-16:00时，浓度范围为2.016-5.157mg/L,超V类标准0.01-1.58倍)
总磷(00:00-12:00时，浓度范围为0.638-0.795mg/L,超V类标准0.60-0.99倍)

	
	
	
	2025/07/11
	溶解氧(01:00-09:00时，浓度范围为1.67-1.97mg/L)
氨氮(00:00-20:00时，浓度范围为3.378-10.708mg/L,超V类标准0.69-4.35倍)

总磷(00:00-20:00时，浓度范围为0.715-2.500mg/L,超V类标准0.79-5.25倍)

	
	
	
	2025/07/12
	氨氮(00:00-08:00时，浓度范围为2.121-2.916mg/L,超V类标准0.06-0.46倍)
总磷(00:00-08:00时，浓度范围为0.462-0.613mg/L,超V类标准0.16-0.53倍)

	
	
	
	2025/07/24
	氨氮(20:00时，浓度值为2.545mg/L,超V类标准0.27倍)

	
	
	
	2025/07/25
	氨氮(00:00时，浓度值为2.251mg/L,超V类标准0.13倍)


	县（市、区）
	断面
	频次
	时间
	项 目

	孝义市
	南姚
	117
	2025/07/01
	溶解氧(11:00-12:00时，浓度范围为1.11-1.77mg/L)
氨氮(08:00-20:00时，浓度范围为3.568-5.641mg/L,超V类标准0.78-1.82倍)

	
	
	
	2025/07/02
	溶解氧(01:00-10:00时，浓度范围为1.14-1.81mg/L)
氨氮(12:00时，浓度值为2.286mg/L,超V类标准0.14倍)

	
	
	
	2025/07/03
	溶解氧(16:00、18:00、20:00、22:00-23:00时，浓度范围为1.31-1.92mg/L)
氨氮(16:00-20:00时，浓度范围为2.326-3.440mg/L,超V类标准0.16-0.72倍)

	
	
	
	2025/07/04
	溶解氧(00:00-12:00时，浓度范围为0.85-1.76mg/L)
氨氮(00:00-20:00时，浓度范围为2.106-3.542mg/L,超V类标准0.05-0.77倍)

	
	
	
	2025/07/05
	溶解氧(00:00-12:00时，浓度范围为1.16-1.89mg/L)
氨氮(00:00、08:00-12:00、20:00时，浓度范围为2.196-2.586mg/L,超V类标准0.10-0.29倍)

	
	
	
	2025/07/06
	溶解氧(00:00-15:00时，浓度范围为0.07-1.95mg/L)
氨氮(00:00-08:00时，浓度范围为2.427-3.296mg/L,超V类标准0.21-0.65倍)

	
	
	
	2025/07/15
	pH(11:00、15:00、17:00-20:00时，浓度范围为9.13-10.48)
溶解氧(07:00-10:00时，浓度范围为1.31-1.71mg/L)

	
	
	
	2025/07/17
	氨氮(12:00时，浓度值为2.706mg/L,超V类标准0.35倍)

	
	
	
	2025/07/21
	pH(00:00-01:00、07:00时，浓度范围为9.16-11.99)

	
	
	
	2025/07/30
	溶解氧(01:00-06:00、09:00-21:00、23:00时，浓度范围为0.01-0.91mg/L)
氨氮(04:00-20:00时，浓度范围为2.575-5.000mg/L,超V类标准0.29-1.50倍)

	
	
	
	2025/07/31
	溶解氧(00:00、03:00-10:00、12:00-17:00时，浓度范围为0.02-1.43mg/L)
氨氮(00:00-20:00时，浓度范围为4.634-5.594mg/L,超V类标准1.32-1.80倍)

	兴县
	裴家川口
	27
	2025/07/08
	总磷(04:00-16:00时，浓度范围为0.456-0.896mg/L,超V类标准0.14-1.24倍)

	
	
	
	2025/07/09
	总磷(04:00-20:00时，浓度范围为0.511-4.814mg/L,超V类标准0.28-11.04倍)

	
	
	
	2025/07/10
	总磷(00:00、08:00-20:00时，浓度范围为0.403-0.662mg/L,超V类标准0.01-0.66倍)

	
	
	
	2025/07/11
	总磷(00:00-08:00时，浓度范围为0.419-0.426mg/L,超V类标准0.05-0.06倍)

	
	
	
	2025/07/26
	溶解氧(12:00-14:00时，浓度范围为0.35-1.43mg/L)
氨氮(12:00时，浓度值为4.030mg/L,超V类标准1.02倍)
总磷(08:00、16:00-20:00时，浓度范围为0.412-1.125mg/L,超V类标准0.03-1.81倍)

	
	
	
	2025/07/28
	总磷(12:00时，浓度值为0.499mg/L,超V类标准0.25倍)


	县（市、区）
	断面
	频次
	时间
	项 目

	兴县
	裴家川口
	27 
	2025/07/29
	氨氮(08:00时，浓度值为4.238mg/L,超V类标准1.12倍)
总磷(08:00、20:00时，浓度范围为0.445-0.490mg/L,超V类标准0.11-0.22倍)

	
	
	
	2025/07/30
	总磷(04:00时，浓度值为0.403mg/L,超V类标准0.01倍)

	
	碧村
	34 
	2025/07/03
	氨氮(04:00时，浓度值为2.213mg/L,超V类标准0.11倍)

	
	
	
	2025/07/05
	总磷(04:00、12:00-20:00时，浓度范围为0.480-1.122mg/L,超V类标准0.20-1.80倍)

	
	
	
	2025/07/06
	总磷(00:00-12:00时，浓度范围为0.429-0.953mg/L,超V类标准0.07-1.38倍)

	
	
	
	2025/07/08
	总磷(08:00-20:00时，浓度范围为0.416-0.499mg/L,超V类标准0.04-0.25倍)

	
	
	
	2025/07/09
	总磷(00:00、20:00时，浓度范围为0.422-0.569mg/L,超V类标准0.06-0.42倍)

	
	
	
	2025/07/10
	总磷(20:00时，浓度值为0.406mg/L,超V类标准0.02倍)

	
	
	
	2025/07/19
	总磷(20:00时，浓度值为0.618mg/L,超V类标准0.54倍)

	
	
	
	2025/07/20
	总磷(00:00时，浓度值为0.534mg/L,超V类标准0.34倍)

	
	
	
	2025/07/26
	总磷(12:00时，浓度值为0.419mg/L,超V类标准0.05倍)

	
	
	
	2025/07/27
	总磷(00:00-04:00、16:00-20:00时，浓度范围为0.402-0.501mg/L,超V类标准0.005-0.25倍)

	
	
	
	2025/07/28
	高锰酸盐指数(00:00时，浓度值为16.32mg/L,超V类标准0.09倍)
总磷(20:00时，浓度值为0.482mg/L,超V类标准0.20倍)

	
	
	
	2025/07/29
	总磷(00:00-04:00时，浓度范围为0.794-0.834mg/L,超V类标准0.98-1.08倍)

	
	
	
	2025/07/30
	总磷(00:00-08:00、16:00-20:00时，浓度范围为0.476-0.802mg/L,超V类标准0.19-1.00倍)

	
	
	
	2025/07/31
	总磷(00:00-04:00时，浓度范围为0.426-0.484mg/L,超V类标准0.06-0.21倍)

	临县
	碛口
	9 
	2025/07/06
	总磷(08:00-12:00时，浓度范围为0.406-0.410mg/L,超V类标准0.02倍)

	
	
	
	2025/07/09
	总磷(12:00时，浓度值为0.529mg/L,超V类标准0.32倍)

	
	
	
	2025/07/10
	总磷(04:00-08:00、16:00-20:00时，浓度范围为0.407-0.838mg/L,超V类标准0.02-1.10倍)

	
	
	
	2025/07/11
	总磷(00:00-04:00时，浓度范围为0.483-0.625mg/L,超V类标准0.21-0.56倍)

	方山县
	马坊
	28 
	2025/07/01
	总磷(12:00-20:00时，浓度范围为0.479-0.958mg/L,超V类标准0.20-140倍)
化学需氧量(12.00-20:00时，浓度范围为42.5-79.2mg/L,超V类标准0.06-0.98倍)

	
	
	
	2025/07/02
	总磷(00.00时，浓度值为0.517mg/L,超V类标准0.29倍

	
	
	
	2025/07/03
	总磷(04:00时，浓度值为1.200mg/L,超V类标准2.00倍

	
	
	
	2025/07/10
	总磷(18:00时，浓度值为0.753mg/L,超V类标准0.88倍
化学需氧量(18.00时，浓度值为69.8mg/L,超V类标准0.74倍

	县（市、区）
	断面
	频次
	时间
	项 目

	方山县
	马坊
	28 
	2025/07/13
	总磷(17:00时，浓度值为1.200mg/L,超V类标准2.00倍
化学需氧量(17:00时，浓度值为96.9mg/L,超V类标准142倍

	
	
	
	2025/07/14
	总磷(00:00-08:00时，浓度范围为0.439-0.886mg/L,超V类标准0.10-1.22倍
化学需氧量(00:00-08:00时，浓度范围为44.7-78.8mg/L,超V类标准0.12-0.97倍)

	
	
	
	2025/07/15
	总磷(20:00时，浓度值为0.526mg/L,超V类标准0.32倍
化学需氧量(20:00时，浓度值为50.4me/L.超V类标准0.26倍

	
	
	
	2025/07/16
	总磷(20:00时，浓度值为0.496mg/L,超V类标准0.24倍
化学需氧量(20:00时，浓度值为42.3mg/L,超V类标准0.06倍

	
	
	
	2025/07/17
	总磷(00:00时，浓度值为0.781mg/L,超V类标准0.95倍
化学需氧量(00:00、20:00时，浓度范围为42.2-61.6mg/L,超V类标准0.06-0.54倍)

	
	
	
	2025/07/18
	化学需氧量(00:00时，浓度值为44.7mg/L,超V类标准0.12倍)

	
	
	
	2025/07/20
	总磷(00:00-12:00时，浓度范围为0.460-0.705mg/L,超V类标准0.15-0.76倍)

	
	
	
	2025/07/21
	氨氮(20:00时，浓度值为2.400mg/L,超V类标准0.20倍)

	
	
	
	2025/07/22
	氨氮(04:00-08:00时，浓度范围为2.390-2.396mg/L,超V类标准0.20倍)

	
	
	
	2025/07/23
	总磷(16:00时，浓度值为0.486mg/L,超V类标准0.22倍》
化学需氧量(16:00时，浓度值为43.5mg/L,超V类标准0.09倍)

	
	
	
	2025/07/24
	总磷(00:00-04:00时，浓度范围为0.506-0.533mg/L,超V类标准0.26-0.33倍)
化学需氧量(00:00-04:00时，浓度范围为43.7-46.3mg/L,超V类标准0.09-0.16倍)

	
	
	
	2025/07/26
	总磷(04:00、16:00时，浓度范围为1.016-1.200mg/L,超V类标准1.54-2.00倍)

	
	
	
	2025/07/29
	总磷(20:00时，浓度值为1.101mg/L,超V类标准1.75倍)
化学需氧量(20:00时，浓度值为92.0mg/L,超V类标准1.30倍)

	柳林县
	寨东桥
	2 
	2025/07/02
	氨氮(20:22时，浓度值为4.746mg/L,超V类标准1.37倍)

	
	
	
	2025/07/05
	氨氮(20:56时，浓度值为2.086mg/L,超V类标准0.04倍)

	
	三川河两河口桥
	37
	2025/07/01
	氨氮(16:00-20:00时，浓度范围为2.032-2.450mg/L,超V类标准0.02-0.22倍
总磷(00:00-12:00时，浓度范围为0.524-0.636mg/L,超V类标准0.31-0.59倍)

	
	
	
	2025/07/03
	溶解氧(12:00-15:00时，浓度范围为1.39-1.82mg/L)
总磷(00:00-12:00时，浓度范围为0.414-0.643mg/L,超V类标准0.04-0.61倍)

	
	
	
	2025/07/04
	总磷(20:00时，浓度值为0.421mg/L,超V类标准0.05倍)


	县（市、区）
	断面
	频次
	时间
	项 目

	中阳县
	交口镇
	28
	2025/07/02
	氨氮(00:00-04:00时，浓度范围为2.323-2.542mg/L,超V类标准0.16-0.27倍)
化学需氧量(08:00-12:00时，浓度范围为46.6-103.3mg/L,超V类标准0.16-1.58倍)

	
	
	
	2025/07/03
	总磷(00:00-04:00时，浓度范围为1.327-1.396mg/L,超V类标准2.32-2.49倍)
化学需氧量(00:00-04:00时，浓度范围为122.5-194.0mg/L,超V类标准2.06-3.85倍)

	
	
	
	2025/07/10
	氨氮(11:58时，浓度值为3.785mg/L,超V类标准0.89倍)
总磷(12:03时，浓度值为0.533mg/L,超V类标准0.33倍)
化学需氧量(11:58时，浓度值为63.2mg/L,超V类标准0.58倍)

	
	
	
	2025/07/19
	氨氮(20:00时，浓度值为2.198mg/L,超V类标准0.10倍)

	
	
	
	2025/07/20
	氨氮(04:00-12:00时，浓度范围为2.853-3.874mg/L,超V类标准0.43-0.94倍)

	
	
	
	2025/07/23
	氨氮(00:00-08:00、16:00-20:00时，浓度范围为2.277-7.615mg/L,超V类标准0.14-2.81倍)
化学需氧量(20:00时，浓度值为45.1mg/L,超V类标准0.13倍)

	
	
	
	2025/07/24
	氨氮(00:00时，浓度值为3.782mg/L,超V类标准0.89倍)

	
	
	
	2025/07/25
	高锰酸盐指数(20:00时，浓度值为22.10mg/L,超V类标准0.47倍)
氨氮(20:00时，浓度值为10.871mg/L,超V类标准4.44倍)
总磷(20:00时，浓度值为1.101mg/L,超V类标准1.75倍)
化学需氧量(20:00时，浓度值为125.9mg/L,超V类标准2.15倍)

	
	
	
	2025/07/26
	高锰酸盐指数(00:00时，浓度值为19.64mg/L,超V类标准0.31倍)
氨氮(00:00-08:00、20:00时，浓度范围为2.152-10.907mg/L,超V类标准0.08-4.45倍)
总磷(00:00、16:00时，浓度范围为0.490-0.829mg/L,超V类标准0.22-1.07倍)
化学需氧量(00:00-04:00时，浓度范围为46.6-103.8mg/L,超V类标准0.16-1.60倍)

	
	
	
	2025/07/27
	氨氮(00:00、08:00-12:00时，浓度范围为3.458-5.222mg/L,超V类标准0.73-1.61倍)
化学需氧量(12:00时，浓度值为49.9mg/L,超V类标准0.25倍)

	
	
	
	2025/07/30
	氨氮(14:57、16:00时，浓度范围为3.392-3.566mg/L,超V类标准0.70-0.78倍)

	石楼县
	裴沟
	9
	2025/07/03
	总磷(20:00时，浓度值为0.467mg/L,超V类标准0.17倍)

	
	
	
	2025/07/08
	总磷(16:00时，浓度值为0.658mg/L,超V类标准0.64倍)

	
	
	
	2025/07/09
	总磷(04:00-12:00时，浓度范围为0.490-0.612mg/L,超V类标准0.22-0.53倍)

	
	
	
	2025/07/28
	总磷(20:00时，浓度值为0.477mg/L,超V类标准0.19倍)

	
	
	
	2025/07/29
	总磷(00:00-08:00时，浓度范围为0.403-0.440mg/L,超V类标准0.01-0.10倍)


附表7

2025年1-7月全市地表水国考断面环境质量排名

	排名
	河流
	断面
	水质指数（WQI）
	全省排名

	1
	文峪河
	北峪口
	3.3320
	15

	2
	三川河
	马坊
	3.5360
	26

	3
	黄河
	柏树坪
	3.5392
	27

	4
	黄河
	兴神大桥
	3.8567
	37

	5
	岚漪河
	裴家川口
	3.8853
	38

	6
	岚河
	曲立
	4.4297
	50

	7
	三川河
	交口镇
	4.7883
	54

	8
	三川河
	西崖底
	4.9471
	56

	9
	蔚汾河
	碧村
	5.4261
	69

	10
	屈产河
	裴沟
	5.7904
	74

	11
	三川河
	寨东桥
	5.9794
	75

	12
	湫水河
	碛口
	5.9999
	76

	13
	三川河
	三川河两河口桥
	6.1880
	79

	14
	磁窑河
	安固桥
	6.4700
	84

	15
	文峪河
	南姚
	6.6221
	90


附表8

2025年1-7月全市地表水国考断面水质优良达标率表

	序号
	河流
	断面名称
	考核城市
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	1-7月平均水质
	2025年水质目标
	达标率

	1
	文峪河
	北峪口
	交城
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅲ
	100%

	2
	三川河
	西崖底
	离石
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅲ
	100%

	3
	岚漪河
	裴家川口
	兴县
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅲ
	100%

	4
	岚河
	曲立
	岚县
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅲ
	100%

	5
	黄河
	柏树坪
	柳林
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅰ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	85.71%

	6
	三川河
	交口镇
	中阳
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅳ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅲ
	85.71%

	7
	三川河
	马坊
	方山
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅲ
	85.71%

	8
	黄河
	兴神大桥
	兴县
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅳ
	Ⅱ
	Ⅱ
	85.71%

	9
	蔚汾河
	碧村
	兴县
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	85.71%

	10
	三川河
	寨东桥
	柳林
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	85.71%

	11
	三川河
	两河口桥
	柳林
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	85.71%

	12
	屈产河
	裴沟
	石楼
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	85.71%

	13
	湫水河
	碛口
	临县
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅳ
	Ⅴ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅲ
	57.14%

	14
	磁窑河
	安固桥
	汾阳
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	42.86%

	15
	文峪河
	南姚
	孝义
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅳ
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	28.57%


抄报：市政府。
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