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	吕梁市生态环境保护委员会办公室文件

	

	吕环委办发〔2025〕90号

	


吕梁市生态环境保护委员会办公室
关于2025年10月及1-10月地表水环境

质量状况的通报
各县（市、区）人民政府:

根据山西省生态环境监测和应急保障中心反馈的地表水环境质量监测数据，现将全市2025年10月地表水环境质量状况通报如下:

一、10月水环境质量状况

（一）国考断面水质状况
2025年10月，我市国考断面整体水质状况为良好，同比、环比有所下降。全市参与评价的15个地表水国考断面中，水质优良（Ⅰ～Ⅲ类）断面11个，占比73.33%，同比下降20个百分点、环比下降6.67个百分点；轻度污染（Ⅳ～Ⅴ类）断面4个，占比26.67%，同比上升20个百分点、环比上升6.67个百分点；重度污染（劣Ⅴ类）断面0个，同比、环比无变化。主要污染物COD、氨氮平均浓度分别为16mg/L、0.446mg/L，同比分别上升31.5%、25.5％。

2025年10月无同比、环比水质改善的断面；同比水质恶化的有4个断面，为孝义市南姚断面、兴县碧村断面、临县碛口断面、汾阳市安固桥断面；环比水质恶化的有4个断面，为临县碛口断面、兴县碧村断面、汾阳市安固桥断面、孝义市南姚断面。详见图1。
[image: image3.png]2025%1-104

20244F1-104

e




图1  2025年10月吕梁市地表水国考断面水质状况图
（二）省考断面水质状况

2025年10月，我市省考断面整体水质状况为良好，同比、环比无变化。全市参与评价的10个地表水省考断面中，水质优良（Ⅰ～Ⅲ类）断面10个,占比100%，同比、环比无变化；轻度污染（Ⅳ～Ⅴ类）断面0个，同比、环比无变化；重度污染（劣V类）断面0个，同比、环比无变化。主要污染物COD、氨氮平均浓度分别为16mg/L、0.358mg/L，同比分别上升12.9%、下降7.57％。

2025年10月无同比水质改善或恶化的断面；无环比水质改善或恶化的断面。详见图2。
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图2  2025年10月吕梁市地表水省考断面水质状况图
二、1-10月水环境质量状况

（一）国考断面水质状况

2025年1-10月，我市国考断面整体水质状况为良好，同比无变化。全市参与评价的15个地表水国考断面中，水质优良（Ⅰ～Ⅲ类）断面13个，占比86.67%，同比无变化；轻度污染（Ⅳ～Ⅴ类）断面2个，占比13.33%，同比无变化；重度污染（劣Ⅴ类）断面0个，同比无变化。主要污染物COD、氨氮平均浓度分别为14mg/L、0.325mg/L，同比分别下降6.99%、13.2％。

2025年1-10月同比水质改善的有1个断面，为孝义市南姚断面。同比水质恶化的有1个断面，为临县碛口断面。详见图3。
图3  2025年1-10月吕梁市地表水国考断面水质状况图
（二）省考断面水质状况

2025年1-10月，我市省考断面整体水质状况为良好，同比无变化。全市参与评价的10个地表水省考断面中，水质优良（Ⅰ～Ⅲ类）断面10个,占比100%，同比无变化；轻度污染（Ⅳ～Ⅴ类）断面0个，同比无变化；重度污染（劣Ⅴ类）断面0个，同比无变化。主要污染物COD、氨氮平均浓度分别为16mg/L、0.359mg/L，同比分别下降4.45%、18.2％。

2025年1-10月无同比水质改善或恶化的断面。1-10月份地表水省考断面水质均达到水质优良（达到或优于Ⅲ类）断面比例100%的考核目标要求。详见图4。
图4  2025年1-10月吕梁市地表水省考断面水质状况图
三、地表水水质考核目标完成情况

根据生态环境部办公厅《关于印发<重点流域水生态环境保护规划>重点任务措施清单的通知》（环办水体函〔2023〕183号）及吕梁市水环境质量目标确定的2025年国考断面考核目标。2025年1-10月我市实际监测的15个国考断面中，有13个断面水质达到考核目标。临县碛口断面、汾阳市安固桥断面未达到考核目标。

其中，临县碛口断面11-12月化学需氧量指数月均浓度控制在18.0mg/L以下；汾阳市安固桥断面11-12月高锰酸盐指数月均浓度控制在5.3mg/L以下。详见附表5。

四、全市地表水国考断面“热点”监测数据

根据水质自动站日预警数据，2025年10月，全市共有10个“热点”监测断面，环比无变化。10月预警频次共206次，环比减少19次。

2025年10月，孝义市南姚水站10月共有10天有“热点”监测数据，全月预警频次达44次，是单月全市预警次数最多的国考断面，主要超Ⅴ类指标为溶解氧、氨氮，10月7日溶解氧最低小时浓度达1.17mg/L；10月5日氨氮最高小时浓度达13.283mg/L。

10月孝义市南姚水站氨氮瞬时超标浓度最高,最高小时浓度达13.283mg/L。石楼县裴沟水站总磷瞬时超标浓度最高,最高小时浓度达2.177mg/L。中阳县交口镇水站化学需氧量瞬时超标浓度最高,最高小时浓度达220.2mg/L。中阳县交口镇水站高锰酸盐指数瞬时超标浓度最高,最高小时浓度达22.81mg/L。孝义市南姚水站溶解氧瞬时超标浓度最低，最低浓度达1.17mg/L。具体超标信息见附表6。
五、国考断面地表水环境质量排名

2025年1-10月，我市15个地表水国考断面环境质量状况排名依次为：交城县北峪口、方山县马坊、柳林县柏树坪、兴县兴神大桥、兴县裴家川口、岚县曲立、离石区西崖底、中阳县交口镇、柳林县寨东桥、兴县碧村、石楼县裴沟、临县碛口、柳林县两河口桥、汾阳市安固桥（全省倒4）、孝义市南姚（全省倒3）。详见附表7。
2025年1-10月，我市15个地表水国考断面水质优良达标率排名依次为：交城县北峪口、兴县裴家川口、离石区西崖底、岚县曲立、中阳县交口镇、方山县马坊、柳林县寨东桥、柳林县两河口桥、石楼县裴沟、兴县碧村、柳林县柏树坪、兴县兴神大桥、临县碛口、汾阳市安固桥、孝义市南姚。详见附表8。
六、工作要求

2025年10月份,全市水质现状与考核目标存在一定差距。请各县（市、区）要提高政治站位，认真履行水污染防治主体责任，紧紧围绕辖区地表水监测断面考核目标，牢牢守住“环境质量只能变好，不能变差”的刚性底线，坚持目标导向、问题导向、结果导向，坚持精准治污、科学治污、依法治污，加快推动“一泓清水入黄河”生态保护工程建设，持续推进城区污水收集管网建设和雨污分流改造，强化城镇生活污水处理厂达标运行，统筹推动畜禽污水、工业废水、农灌退水、农村黑臭水体治理，持续改善地表水环境质量。特别是断面水质同比、环比恶化以及未达考核目标涉及的县市要认真分析查找原因，制定整改措施加快推进，督查督办问题整改，确保完成水环境质量考核目标任务。

附表：1.2025年10月国省考核地表水监测断面水质达

标情况表

2.2025年1-10月国省考核地表水监测断面水质

达标情况表

3.2025年10月国省考核地表水监测断面水质同

比改善或恶化表

4.2025年1-10月国省考核地表水监测断面水质

同比改善或恶化表
5.全市地表水国考断面达目标主要污染物浓度

控制预测分析表
6.2025年10月全市地表水国考断面“热点”监

测数据表

7.2025年1-10月全市地表水国考断面环境质量

排名表

8.2025年1-10月全市地表水国考断面水质优良

达标率表
吕梁市生态环境保护委员会办公室

2025年12月4日

（此件主动公开）
附表1：

	序号
	流域
	所在水体
	断面名称
	断面级别
	考核城市
	当月
	同比
	环比
	2025年水质目标
	是否达标
	主要超目标污染物（超标倍数）

	1
	汾河流域
	文峪河
	北峪口
	国考
	交城
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅲ
	是
	

	2
	
	文峪河
	南姚
	国考
	孝义
	Ⅴ
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅲ
	否
	氨氮1.75（0.8）、化学需氧量27.0（0.4）

	3
	
	磁窑河
	安固桥
	国考
	汾阳
	Ⅴ
	Ⅳ
	Ⅳ
	Ⅲ
	否
	氨氮1.57（0.6）、氟化物1.120（0.1）、总磷

0.217（0.1）

	4
	
	岚河
	曲立
	国考
	岚县
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅲ
	是
	

	5
	黄河流域
	屈产河
	裴沟
	国考
	石楼
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅲ
	是
	

	6
	
	三川河
	两河口桥
	国考
	柳林
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	是
	

	7
	
	三川河
	西崖底
	国考
	离石
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅲ
	是
	

	8
	
	三川河
	马坊
	国考
	方山
	Ⅰ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅲ
	是
	

	9
	
	三川河
	交口镇
	国考
	中阳
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅲ
	是
	

	10
	
	三川河
	寨东桥
	国考
	柳林
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅲ
	是
	

	11
	
	湫水河
	碛口
	国考
	临县
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅲ
	否
	化学需氧量23.0（0.2）

	12
	
	蔚汾河
	碧村
	国考
	兴县
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	否
	化学需氧量26.0（0.3）

	13
	
	岚漪河
	裴家川口
	国考
	兴县
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅲ
	是
	

	14
	
	黄河
	兴神大桥
	国考
	兴县
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	是
	

	15
	
	黄河
	柏树坪
	国考
	柳林
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅱ
	是
	

	16
	汾河流域
	文峪河
	岔口
	省考
	交城
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅲ
	是
	

	17
	
	文峪河
	冀村
	省考
	文水
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	是
	

	18
	
	文峪河
	司马
	省考
	汾阳
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	是
	

	19
	
	汾河
	杨乐堡
	省考
	文水
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	是
	

	20
	
	磁窑河
	武良
	省考
	交城
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	是
	

	21
	
	磁窑河
	裴会
	省考
	文水
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	是
	

	22
	
	双池河
	官桑园
	省考
	交口
	Ⅱ
	断流
	断流
	Ⅲ
	是
	

	23
	黄河流域
	三川河
	沙会则
	省考
	离石
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅲ
	是
	

	24
	
	三川河
	贺家塔
	省考
	离石
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅲ
	是
	

	25
	
	三川河
	大武
	省考
	方山
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	是
	


2025年10月国省考核地表水监测断面水质达标情况表

附表2：

2025年1-10月份国省考核地表水监测断面水质达标情况表

	序号
	流域
	所在水体
	断面名称
	断面级别
	考核城市
	2025年1-10月
	2024年1-10月
	2025年水质目标
	是否达标
	主要超标污染物（超标倍数）

	1
	汾河流域
	文峪河
	北峪口
	国考
	交城
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅲ
	是
	

	2
	
	文峪河
	南姚
	国考
	孝义
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅲ
	是
	

	3
	
	磁窑河
	安固桥
	国考
	汾阳
	Ⅳ
	Ⅳ
	Ⅲ
	否
	高锰酸盐指数6.1（0.02）

	4
	
	岚河
	曲立
	国考
	岚县
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅲ
	是
	

	5
	黄河流域
	屈产河
	裴沟
	国考
	石楼
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	是
	

	6
	
	三川河
	两河口桥
	国考
	柳林
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	是
	

	7
	
	三川河
	西崖底
	国考
	离石
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅲ
	是
	

	8
	
	三川河
	马坊
	国考
	方山
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅲ
	是
	

	9
	
	三川河
	交口镇
	国考
	中阳
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅲ
	是
	

	10
	
	三川河
	寨东桥
	国考
	柳林
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	是
	

	11
	
	湫水河
	碛口
	国考
	临县
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	否
	化学需氧量20.4（0.02）

	12
	
	蔚汾河
	碧村
	国考
	兴县
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	是
	

	13
	
	岚漪河
	裴家川口
	国考
	兴县
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅲ
	是
	

	14
	
	黄河
	兴神大桥
	国考
	兴县
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	是
	

	15
	
	黄河
	柏树坪
	国考
	柳林
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	是
	

	16
	汾河流域
	文峪河
	岔口
	省考
	交城
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅲ
	是
	

	17
	
	文峪河
	冀村
	省考
	文水
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	是
	

	18
	
	文峪河
	司马
	省考
	汾阳
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	是
	

	19
	
	汾河
	杨乐堡
	省考
	文水
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	是
	

	20
	
	磁窑河
	武良
	省考
	交城
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	是
	

	21
	
	磁窑河
	裴会
	省考
	文水
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	是
	

	22
	
	双池河
	官桑园
	省考
	交口
	Ⅱ
	断流
	Ⅲ
	/
	

	23
	黄河流域
	三川河
	沙会则
	省考
	离石
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅲ
	是
	

	24
	
	三川河
	贺家塔
	省考
	离石
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	是
	

	25
	
	三川河
	大武
	省考
	方山
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	是
	


附表3：
2025年10月国省考核地表水监测断面水质同比改善或恶化表

	序号
	流域
	所在水体
	断面名称
	断面级别
	2025年10月
	2024年10月
	较上年同期变化情况

（改善、恶化、降类、无变化）

	
	
	
	
	
	水质类别
	水质状况
	水质类别
	水质状况
	

	1
	汾河流域
	文峪河
	北峪口
	国考
	Ⅲ
	良好
	Ⅱ
	优
	降类

	2
	
	文峪河
	南姚
	国考
	Ⅴ
	中度污染
	Ⅲ
	良好
	恶化

	3
	
	磁窑河
	安固桥
	国考
	Ⅴ
	中度污染
	Ⅳ
	轻度污染
	恶化

	4
	
	岚河
	曲立
	国考
	Ⅲ
	良好
	Ⅱ
	优
	降类

	5
	黄河流域
	屈产河
	裴沟
	国考
	Ⅲ
	良好
	Ⅱ
	优
	降类

	6
	
	三川河
	两河口桥
	国考
	Ⅲ
	良好
	Ⅲ
	良好
	无变化

	7
	
	三川河
	西崖底
	国考
	Ⅱ
	优
	Ⅱ
	优
	无变化

	8
	
	三川河
	马坊
	国考
	Ⅰ
	优
	Ⅲ
	良好
	改善

	9
	
	三川河
	交口镇
	国考
	Ⅲ
	良好
	Ⅱ
	优
	降类

	10
	
	三川河
	寨东桥
	国考
	Ⅲ
	良好
	Ⅲ
	良好
	无变化

	11
	
	湫水河
	碛口
	国考
	Ⅳ
	轻度污染
	Ⅲ
	良好
	恶化

	12
	
	蔚汾河
	碧村
	国考
	Ⅳ
	轻度污染
	Ⅲ
	良好
	恶化

	13
	
	岚漪河
	裴家川口
	国考
	Ⅲ
	良好
	Ⅲ
	良好
	无变化

	14
	
	黄河
	兴神大桥
	国考
	Ⅱ
	优
	Ⅱ
	优
	无变化

	15
	
	黄河
	柏树坪
	国考
	Ⅱ
	优
	Ⅱ
	优
	无变化

	16
	汾河流域
	文峪河
	岔口
	省考
	Ⅱ
	优
	Ⅱ
	优
	无变化

	17
	
	文峪河
	冀村
	省考
	Ⅲ
	良好
	Ⅲ
	良好
	无变化

	18
	
	文峪河
	司马
	省考
	Ⅲ
	良好
	Ⅲ
	良好
	无变化

	19
	
	汾河
	杨乐堡
	省考
	Ⅲ
	良好
	Ⅲ
	良好
	无变化

	20
	
	磁窑河
	武良
	省考
	Ⅲ
	良好
	Ⅲ
	良好
	无变化

	21
	
	磁窑河
	裴会
	省考
	Ⅲ
	良好
	Ⅲ
	良好
	无变化

	22
	
	双池河
	官桑园
	省考
	Ⅱ
	优
	断流
	/
	/

	23
	黄河流域
	三川河
	沙会则
	省考
	Ⅱ
	优
	Ⅲ
	良好
	改善

	24
	
	三川河
	贺家塔
	省考
	Ⅲ
	良好
	Ⅲ
	良好
	无变化

	25
	
	三川河
	大武
	省考
	Ⅲ
	良好
	Ⅲ
	良好
	无变化


附表4：

2025年1-10月国省考核地表水监测断面水质同比改善或恶化表

	序号
	流域
	所在水体
	断面名称
	断面级别
	2025年1-10月
	2024年1-10月
	较上年同期变化情况

（改善、恶化、降类、无变化）

	
	
	
	
	
	水质类别
	水质状况
	水质类别
	水质状况
	

	1
	汾河流域
	文峪河
	北峪口
	国考
	Ⅰ
	优
	Ⅰ
	优
	无变化

	2
	
	文峪河
	南姚
	国考
	Ⅲ
	良好
	Ⅳ
	轻度污染
	改善

	3
	
	磁窑河
	安固桥
	国考
	Ⅳ
	轻度污染
	Ⅳ
	轻度污染
	无变化

	4
	
	岚河
	曲立
	国考
	Ⅱ
	优
	Ⅲ
	良好
	改善

	5
	黄河流域
	屈产河
	裴沟
	国考
	Ⅲ
	良好
	Ⅲ
	良好
	无变化

	6
	
	三川河
	两河口桥
	国考
	Ⅲ
	良好
	Ⅲ
	良好
	无变化

	7
	
	三川河
	西崖底
	国考
	Ⅱ
	优
	Ⅱ
	优
	无变化

	8
	
	三川河
	马坊
	国考
	Ⅱ
	优
	Ⅱ
	优
	无变化

	9
	
	三川河
	交口镇
	国考
	Ⅱ
	优
	Ⅲ
	良好
	改善

	10
	
	三川河
	寨东桥
	国考
	Ⅲ
	良好
	Ⅲ
	良好
	无变化

	11
	
	湫水河
	碛口
	国考
	Ⅳ
	轻度污染
	Ⅲ
	良好
	恶化

	12
	
	蔚汾河
	碧村
	国考
	Ⅲ
	良好
	Ⅲ
	良好
	无变化

	13
	
	岚漪河
	裴家川口
	国考
	Ⅱ
	优
	Ⅱ
	优
	无变化

	14
	
	黄河
	兴神大桥
	国考
	Ⅱ
	优
	Ⅱ
	优
	无变化

	15
	
	黄河
	柏树坪
	国考
	Ⅱ
	优
	Ⅱ
	优
	无变化

	16
	汾河流域
	文峪河
	岔口
	省考
	Ⅱ
	优
	Ⅱ
	优
	无变化

	17
	
	文峪河
	冀村
	省考
	Ⅲ
	良好
	Ⅲ
	良好
	无变化

	18
	
	文峪河
	司马
	省考
	Ⅲ
	良好
	Ⅲ
	良好
	无变化

	19
	
	汾河
	杨乐堡
	省考
	Ⅲ
	良好
	Ⅲ
	良好
	无变化

	20
	
	磁窑河
	武良
	省考
	Ⅲ
	良好
	Ⅲ
	良好
	无变化

	21
	
	磁窑河
	裴会
	省考
	Ⅲ
	良好
	Ⅲ
	良好
	无变化

	22
	
	双池河
	官桑园
	省考
	Ⅱ
	优
	断流
	/
	/

	23
	黄河流域
	三川河
	沙会则
	省考
	Ⅱ
	优
	Ⅲ
	良好
	改善

	24
	
	三川河
	贺家塔
	省考
	Ⅲ
	良好
	Ⅲ
	良好
	无变化

	25
	
	三川河
	大武
	省考
	Ⅲ
	良好
	Ⅲ
	良好
	无变化


附表5：

全市地表水国考断面达目标主要污染物浓度控制预测分析

单位：mg/L
	序号
	控制县（市、区）
	所在水体
	断面名称
	1-10月影响目标任务主要超标污染物浓度
	达目标需控制的主要污染物预测浓度

	1
	临县
	湫水河
	碛口
	化学需氧量20.4
	化学需氧量≤18.0

	2
	汾阳市
	磁窑河
	安固桥
	高锰酸盐指数6.1
	高锰酸盐指数≤5.3


附表6：
2025年10月全市地表水国考断面“热点”监测数据

	县（市、区）
	断面
	频次
	时间
	项 目

	岚县
	曲立
	19
	2025/10/8
	总磷(12:00-20:00时，浓度范围为0.435-0.645mg/L,超V类标准0.09-0.61倍)

	
	
	
	2025/10/9
	高锰酸盐指数(12:00时，浓度值为16.24mg/L,超V类标准0.08倍)
总磷(00:00-20:00时，浓度范围为0.517-0.749mg/L,超V类标准0.29-0.87倍)

	
	
	
	2025/10/10
	高锰酸盐指数(00:00、08:00时，浓度范围为15.81-16.25mg/L,超V类标准0.05-0.08倍)
总磷(00:00-20:00时，浓度范围为0.452-0.725mg/L,超V类标准0.13-0.81倍)

	
	
	
	2025/10/11
	总磷(00:00-12:00时，浓度范围为0.426-0.502mg/L,超V类标准0.06-0.26倍)

	汾阳市
	安固桥
	37
	2025/10/6
	氨氮(04:00-20:00时，浓度范围为2.272-5.512mg/L,超V类标准0.14-1.76倍)

	
	
	
	2025/10/7
	氨氮(12:00-20:00时，浓度范围为3.933-10.271mg/L,超V类标准0.97-4.14倍)
总磷(00:00、12:00-20:00时，浓度范围为0.401-0.998mg/L,超V类标准0.002-1.50倍)

	
	
	
	2025/10/8
	高锰酸盐指数(08:00-12:00时，浓度范围为15.37-15.38mg/L,超V类标准0.02-0.03倍)
氨氮(00:00-20:00时，浓度范围为10.269-10.274mg/L,超V类标准4.13-4.14倍)
总磷(00:00-20:00时，浓度范围为1.023-1.369mg/L,超V类标准1.56-2.42倍)

	
	
	
	2025/10/9
	氨氮(00:00-20:00时，浓度范围为8.121-10.274mg/L,超V类标准3.06-4.14倍)
总磷(00:00-20:00时，浓度范围为0.550-0.948mg/L,超V类标准0.38-1.37倍)

	
	
	
	2025/10/10
	氨氮(00:00-20:00时，浓度范围为2.861-6.080mg/L,超V类标准0.43-2.04倍)
总磷(00:00时，浓度值为0.467mg/L,超V类标准0.17倍)

	
	
	
	2025/10/11
	氨氮(00:00-04:00时，浓度范围为2.524-3.071mg/L,超V类标准0.26-0.54倍)

	
	
	
	2025/10/14
	氨氮(20:00时，浓度值为2.251mg/L,超V类标准0.13倍)

	
	
	
	2025/10/15
	氨氮(00:00时，浓度值为2.029mg/L,超V类标准0.01倍)

	
	
	
	2025/10/18
	氨氮(08:00-20:00时，浓度范围为2.322-4.359mg/L,超V类标准0.16-1.18倍)
总磷(16:00时，浓度值为0.442mg/L,超V类标准0.10倍)

	
	
	
	2025/10/19
	氨氮(00:00-04:00时，浓度范围为2.019-2.020mg/L,超V类标准0.01倍)

	交城县
	北峪口
	5
	2025/10/9
	氨氮(16:00-20:00时，浓度范围为2.390-6.522mg/L,超V类标准0.20-2.26倍)
总磷(20:00时，浓度值为0.542mg/L,超V类标准0.36倍)


	县（市、区）
	断面
	频次
	时间
	项 目

	交城县
	北峪口
	5
	2025/10/10
	氨氮(08:00时，浓度值为6.234mg/L,超V类标准2.12倍)
总磷(00:00-08:00时，浓度范围为0.421-0.647mg/L,超V类标准0.05-0.62倍)

	孝义市
	南姚
	44
	2025/10/5
	氨氮(12:00-20:00时，浓度范围为2.594-13.283mg/L,超V类标准0.30-5.64倍)

	
	
	
	2025/10/6
	溶解氧(02:00-04:00时，浓度范围为1.33-1.84mg/L)
氨氮(00:00-20:00时，浓度范围为2.607-7.974mg/L,超V类标准0.30-2.99倍)

	
	
	
	2025/10/7
	溶解氧(11:00-13:00、22:00时，浓度范围为1.17-1.87mg/L)
氨氮(00:00-20:00时，浓度范围为4.567-6.784mg/L,超V类标准1.28-2.39倍)

	
	
	
	2025/10/8
	溶解氧(00:00-04:00、06:00时，浓度范围为1.51-1.95mg/L)
氨氮(00:00-20:00时，浓度范围为3.665-5.212mg/L,超V类标准0.83-1.61倍)

	
	
	
	2025/10/9
	氨氮(00:00-08:00时，浓度范围为3.981-5.862mg/L,超V类标准0.99-1.93倍)

	
	
	
	2025/10/10
	氨氮(12:00-20:00时，浓度范围为3.144-3.308mgL,超V类标准0.57-0.65倍)

	
	
	
	2025/10/11
	溶解氧(07:00时，浓度值为1.96mg/L)
氨氮(00:00-04:00时，浓度范围为2.613-2.848mg/L,超V类标准0.31-0.42倍)

	
	
	
	2025/10/12
	总磷(08:00-16:00时，浓度范围为0.726-0.821mg/L,超V类标准0.82-1.05倍)

	
	
	
	2025/10/13
	总磷(16:00时，浓度值为0.540mg/L,超V类标准0.35倍)

	
	
	
	2025/10/29
	氨氮(20:00时，浓度值为2.093mg/L,超V类标准0.05倍)

	兴县
	裴家川口
	3
	2025/10/6
	氨氮(08:00时，浓度值为2.673mg/L,超V类标准0.34倍)

	
	
	
	2025/10/8
	氨氮(12:00时，浓度值为3.270mg/L,超V类标准0.64倍)
总磷(12:00时，浓度值为0.801mg/L,超V类标准1.00倍)

	
	
	
	2025/10/11
	总磷(12:00时，浓度值为0.787mg/L,超V类标准0.97倍)


	县（市、区）
	断面
	频次
	时间
	项 目

	兴县
	碧村
	2
	2025/10/8
	总磷(08:00时，浓度值为0.461mg/L,超V类标准0.15倍)

	
	
	
	2025/10/31
	氨氮(16:00时，浓度值为2.967mg/L,超V类标准0.48倍)
总磷(16:00时，浓度值为0.440mg/L,超V类标准0.10倍)

	临县
	碛口
	14
	2025/10/5
	总磷(16:00时，浓度值为0.432mg/L,超V类标准0.08倍)

	
	
	
	2025/10/6
	总磷(00:00时，浓度值为0.469mg/L,超V类标准0.17倍)

	
	
	
	2025/10/9
	氨氮(00:00时，浓度值为2.450mg/L,超V类标准0.22倍)
总磷(00:00-12:00时，浓度范围为0.923-1.231mg/L,超V类标准1.31-2.08倍)

	
	
	
	2025/10/11
	总磷(20:00时，浓度值为0.404mg/L,超V类标准0.01倍)

	
	
	
	2025/10/12
	总磷(16:00时，浓度值为0.436mg/L,超V类标准0.09倍)

	
	
	
	2025/10/17
	总磷(12:00-20:00时，浓度范围为0.476-0.626mg/L,超V类标准0.19-0.56倍)

	
	
	
	2025/10/18
	总磷(00:00-04:00时，浓度范围为0.414-0.602mg/L,超V类标准0.04-0.50倍)

	
	
	
	2025/10/19
	总磷(20:00时，浓度值为0.564mg/L,超V类标准0.41倍)

	柳林县
	三川河
两河口
桥
	29
	2025/10/6
	氨氮(12:00时，浓度值为2.098mg/L,超V类标准0.05倍)
总磷(04:00-20:00时，浓度范围为0.510-0.639mg/L,超V类标准0.28-0.60倍)

	
	
	
	2025/10/7
	氨氮(00:00-04:00、20:00时，浓度范围为2.011-2.291mg/L,超V类标准0.01-0.15倍)
总磷(00:00-20:00时，浓度范围为0.466-0.666mg/L,超V类标准0.16-0.66倍)

	
	
	
	2025/10/8
	氨氮(04:00-08:00、16:00-20:00时，浓度范围为2.026-3.449mg/L,超V类标准0.01-0.72倍)
总磷(00:00-20:00时，浓度范围为0.435-0.540mg/L,超V类标准0.09-0.35倍)

	
	
	
	
2025/10/9
	氨氮(00:00-16:00时，浓度范围为2.100-4.415mg/L,超V类标准0.05-1.21倍)
总磷(00:00、08:00-20:00时，浓度范围为0.407-0.518mg/L,超V类标准0.02-0.30倍)


	县（市、区）
	断面
	频次
	时间
	项 目

	柳林县
	三川河
两河口
桥
	29
	2025/10/12
	总磷(04:00-08:00时，浓度范围为0.417-0.464mg/L,超V类标准0.04-0.16倍)

	
	
	
	2025/10/16
	总磷(00:00时，浓度值为0.406mg/L,超V类标准0.02倍)

	
	
	
	2025/10/24
	总磷(12:00时，浓度值为0.457mg/L,超V类标准0.14倍)

	
	
	
	2025/10/25
	总磷(12:00时，浓度值为0.493mg/L,超V类标准0.23倍)

	
	
	
	2025/10/30
	总磷(12:00时，浓度值为0.598mg/L,超V类标准0.50倍)

	中阳县
	交口镇
	16
	2025/10/1
	高锰酸盐指数(20:00时，浓度值为19.84mg/L,超V类标准0.32倍)

	
	
	
	2025/10/2
	高锰酸盐指数(04:00、16:00时，浓度范围为15.57-19.54mg/L,超V类标准0.04-0.30倍)
氨氮(04:00-20:00时，浓度范围为3.334-9.475mg/L,超V类标准0.67-3.74倍)
总磷(08:00、16:00时，浓度范围为0.459-1.184mg/L,超V类标准0.15-1.96倍)
化学需氧量(12:00-20:00时，浓度范围为44.9-120.2mg/L,超V类标准0.12-2.00倍)

	
	
	
	2025/10/3
	氨氮(00:00时，浓度值为3.315mg/L,超V类标准0.66倍)

	
	
	
	2025/10/5
	高锰酸盐指数(12:00时，浓度值为22.81mg/L,超V类标准0.52倍)
化学需氧量(12:00时，浓度值为220.2mg/L,超V类标准4.50倍)

	
	
	
	2025/10/7
	氨氮(14:19时，浓度值为4.961mg/L,超V类标准1.48倍)
总磷(14:19时，浓度值为0.469mg/L,超V类标准0.17倍)
化学需氧量(14:19时，浓度值为40.7mg/L,超V类标准0.02倍)

	
	
	
	2025/10/15
	氨氮(14:36时，浓度值为8.911mg/L,超V类标准3.46倍)
总磷(14:36时，浓度值为1.145mg/L,超V类标准1.86倍)
化学需氧量(14:36时，浓度值为78.0mg/L,超V类标准0.95倍)

	
	
	
	2025/10/18
	氨氮(12:42时，浓度值为2.485mg/L,超V类标准0.24倍)
化学需氧量(12:42时，浓度值为78.0mg/L,超V类标准0.95倍)

	
	
	
	2025/10/27
	氨氮(08:00-12:00、20:00时，浓度范围为7.907-8.800mg/L,超V类标准2.95-3.40倍)
总磷(08:00-12:00时，浓度范围为0.686-1.038mg/L,超V类标准0.72-1.60倍)

	
	
	
	2025/10/28
	氨氮(08:00-12:00时，浓度范围为2.408-2.597mg/L,超V类标准0.20-0.30倍)


	县（市、区）
	断面
	频次
	时间
	项 目

	石楼县
	裴沟
	37
	2025/10/6
	总磷(00:00-20:00时，浓度范围为0.560-0.953mg/L,超V类标准0.40-1.38倍)

	
	
	
	2025/10/7
	总磷(00:00-20:00时，浓度范围为0.594-1.169mg/L,超V类标准0.48-1.92倍)

	
	
	
	2025/10/8
	总磷(00:00-04:00、12:00、20:00时，浓度范围为0.407-0.501mg/L,超V类标准0.02-0.25倍)

	
	
	
	2025/10/9
	总磷(00:00-08:00时，浓度范围为0.411-0.447mg/L,超V类标准0.03-0.12倍)

	
	
	
	2025/10/11
	氨氮(16:00时，浓度值为3.170mg/L,超V类标准0.58倍)
总磷(08:00、16:00-20:00时，浓度范围为0.440-1.588mg/L,超V类标准0.10-2.97倍)

	
	
	
	2025/10/12
	总磷(12:00、20:00时，浓度范围为0.429-0.724mg/L,超V类标准0.07-0.81倍)

	
	
	
	2025/10/13
	总磷(00:00、08:00时，浓度范围为0.402-0.438mg/L,超V类标准0.005-0.10倍)

	
	
	
	2025/10/15
	总磷(00:00时，浓度值为0.608mg/L,超V类标准0.52倍)

	
	
	
	2025/10/16
	总磷(00:00时，浓度值为0.413mg/L,超V类标准0.03倍)

	
	
	
	2025/10/17
	总磷(12:00、20:00时，浓度范围为0.404-0.438mg/L,超V类标准0.01-0.10倍)

	
	
	
	2025/10/18
	氨氮(16:00时，浓度值为3.366mg/L,超V类标准0.68倍)
总磷(00:00-20:00时，浓度范围为0.615-2.177mg/L,超V类标准0.54-4.44倍)

	
	
	
	2025/10/26
	总磷(00:00时，浓度值为0.440mg/L,超V类标准0.10倍)


附表7：

2025年1-10月全市地表水国考断面环境质量排名

	排名
	河流
	断面
	水质指数（WQI）
	全省排名

	1
	文峪河
	北峪口
	3.4366
	12

	2
	三川河
	马坊
	3.6055
	21

	3
	黄河
	柏树坪
	3.8558
	32

	4
	黄河
	兴神大桥
	3.9525
	35

	5
	岚漪河
	裴家川口
	4.0949
	36

	6
	岚河
	曲立
	4.4596
	51

	7
	三川河
	西崖底
	4.8000
	56

	8
	三川河
	交口镇
	4.9525
	58

	9
	三川河
	寨东桥
	5.1281
	61

	10
	蔚汾河
	碧村
	5.3168
	63

	11
	屈产河
	裴沟
	5.6304
	73

	12
	湫水河
	碛口
	5.8309
	76

	13
	三川河
	三川河两河口桥
	6.0185
	78

	14
	磁窑河
	安固桥
	6.9348
	91

	15
	文峪河
	南姚
	7.0267
	92


附表8：

2025年1-10月全市地表水国考断面水质优良达标率表

	序号
	河流
	断面名称
	考核城市
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	1-10月平均水质
	2025年水质目标
	达标率

	1
	文峪河
	北峪口
	交城
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅰ
	Ⅲ
	100%

	2
	岚漪河
	裴家川口
	兴县
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅲ
	100%

	3
	三川河
	西崖底
	离石
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅲ
	100%

	4
	岚河
	曲立
	岚县
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅲ
	100%

	5
	三川河
	交口镇
	中阳
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅳ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅲ
	90.00%

	6
	三川河
	马坊
	方山
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	90.00%

	7
	三川河
	寨东桥
	柳林
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	90.00%

	8
	三川河
	两河口桥
	柳林
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	90.00%

	9
	屈产河
	裴沟
	石楼
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	90.00%

	10
	蔚汾河
	碧村
	兴县
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	80.00%

	11
	黄河
	柏树坪
	柳林
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅰ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	80.00%

	12
	黄河
	兴神大桥
	兴县
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	80.00%

	13
	湫水河
	碛口
	临县
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅳ
	Ⅴ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅳ
	Ⅳ
	Ⅲ
	60.00%

	14
	磁窑河
	安固桥
	汾阳
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅳ
	Ⅴ
	Ⅳ
	Ⅴ
	Ⅳ
	Ⅲ
	30.00%

	15
	文峪河
	南姚
	孝义
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅳ
	Ⅳ
	劣V
	Ⅳ
	Ⅴ
	Ⅲ
	Ⅲ
	20.00%


抄报：市政府。

吕梁市生态环境保护委员会办公室         2025年12月4日印发


