
附件

岚县2023年农村千人以上供水工程饮用水水源保护区划分结果

	水源

名称
	水源编码
	水源井数量（眼）
	水源井编号
	位置
	水源

类型
	井深（m）
	含水层

类型
	坐标
	设计供水量（万m3/年）
	保护区级别
	保护区面积（km2）
	保护区周长（m）
	划定方案

	
	
	
	
	
	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	

	北关村集中供水工程
	DC0200141127101G0001
	1
	1#
	岚城镇北关村东
	地下水
	120
	松散岩类孔隙水
	111°42′11.58″
	38°23′30.36″
	5.4
	一级
	0.0028 
	188.4
	以取水井为中心，30m为半径的圆形区域。

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	二级
	0.0933 
	1099.0
	以取水井为中心，175m为半径的圆形区域扣除一级保护区范围所形成的环形区域

	芦家窊村集中供水工程
	DC0200141127102G0001
	1
	1#
	普明镇芦家窊村西230m处
	地下水
	142
	松散岩类孔隙水
	111°33′37.62″
	38°16′59.33″
	1.953
	一级
	0.0028 
	188.4
	以取水井为中心，30m为半径的圆形区域

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	二级
	0.0352 
	690.8
	以取水井为中心，110m为半径的圆形区域扣除一级保护区范围所形成的环形区域

	普家庄村集中供水工程
	DC0200141127102G0002
	2
	1#
	普明镇普家庄村北
	地下水
	120
	松散岩类孔隙水
	111°32′04.38″
	38°14′59.12″
	4.976
	一级
	0.0056
	376.8
	分别以1#、2#取水井为中心，以30m为半径的圆形区域

	
	
	
	2#
	普明镇普家庄村南
	地下水
	132
	松散岩类孔隙水
	111°32′10.15″
	38°14′45.72″
	
	二级
	0.2956
	2738.1
	以1#、2#取水井为中心，分别以239m、197m为半径的圆形区域分别扣除对应一级保护区范围所形成的环形区域。

	瓦窑村集中供水工程
	DC0200141127102G0003
	2
	1#
	普明镇瓦窑村南路南
	地下水
	134
	松散岩类孔隙水
	111°35′46.29″
	38°13′50.52″
	2.01
	一级
	0.0056
	376.8
	分别以1#、2#取水井为中心，以30m为半径的圆形区域

	
	
	
	2#
	普明镇瓦窑村南路北
	地下水
	110
	松散岩类孔隙水
	111°35′45.62″
	38°13′53.24″
	
	二级
	0.0547
	928.0
	以1#、2#取水井为中心，分别以86m、112m为半径的圆的外接多边形并依据地形去除西北角山脚以西区域，同时扣除一级保护区范围所形成的不规则区域

	前河村集中供水工程
	DC0200141127201G0001
	2
	1#
	上明乡前河村南
	地下水
	146
	松散岩类孔隙水
	111°36′52.97″
	38°18′45.42″
	2.866
	一级
	0.0579
	1205.8
	以1#、2#取水井为中心，分别以97m、95m为半径的圆形区域

	
	
	
	2#
	上明乡前河村西
	地下水
	135
	松散岩类孔隙水
	111°36′41.63″
	38°18′59.68″
	
	
	
	
	

	官桥村集中供水工程
	DC0200141127201G0002
	1
	1#
	上明乡官桥村南1030m处
	地下水
	120
	松散岩类孔隙水
	111°36′37.29″
	38°17′53.48″
	2.7
	一级
	0.0113 
	376.8
	以取水井为中心，60m为半径的圆形区域

	前合会村集中供水工程
	DC0200141127201G0003
	1
	1#
	位于上明乡前合会村西
	地下水
	136
	松散岩类孔隙水
	111°35′27.56″
	38°18′42.57″
	2.775
	一级
	0.0216 
	521.2
	以取水井为中心，83m为半径的圆形区域

	斜坡村集中供水工程
	DC0200141127201G0004
	1
	1#
	上明乡斜坡村西
	地下水
	145
	松散岩类孔隙水
	111°37′27.40″
	38°18′20.03″
	2.451
	一级
	0.0028 
	188.4
	以取水井为中心，30m为半径的圆形区域

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	二级
	0.0678
	942.0
	以取水井为中心，150m为半径的圆形区域扣除一级保护区范围所形成的环形区域

	后合会村集中供水工程
	DC0200141127201G0005
	1
	1#
	上明乡后会合村南
	地下水
	130
	松散岩类孔隙水
	111°34′26.31″
	38°18′53.04″
	3.865
	一级
	0.0201 
	502.4
	以取水井为中心，80m为半径的圆形区域

	南白家庄村集中供水工程
	DC0200141127100G0001
	1
	1#
	东村镇南白家庄村西南100m处
	地下水
	120
	松散岩类孔隙水
	111°41′03.89″
	38°14′50.55″
	8.521
	一级
	0.0028 
	188.4
	以取水井为中心，30m为半径的圆形区域

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	二级
	0.1228 
	1256.0
	以取水井为中心，200m为半径的圆形区域扣除一级保护区范围所形成的环形区域

	东阳涧村集中供水工程
	DC0200141127100G0002
	1
	1#
	东村镇东阳涧村北220m处
	地下水
	135
	松散岩类孔隙水
	111°38′19.17″
	38°16′4

0.10″
	4.4
	一级
	0.0028 
	188.4
	以取水井为中心，30m为半径的圆形区域

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	二级
	0.1215 
	1249.7
	以取水井为中心，199m为半径的圆形区域扣除一级保护区范围所形成的环形区域

	新安村集中供水工程
	DC0200141127100G0003
	1
	1#
	东村镇新安村村西北
	地下水
	120
	松散岩类孔隙水
	111°38′26.46″
	38°17′32.13″
	3.306
	一级
	0.0028 
	188.4
	以取水井为中心，30m为半径的圆形区域

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	二级
	0.0869 
	1061.3
	以取水井为中心，169m为半径的圆形区域扣除一级保护区范围所形成的环形区域

	史家庄村集中供水工程
	DC0200141127202G0001
	1
	1#
	王狮乡史家庄村西
	地下水
	120
	松散岩类孔隙水
	111°31′19.16″
	38°14′33.02″
	4.066
	一级
	0.0028 
	188.4
	以取水井为中心，30m为半径的圆形区域

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	二级
	0.1780 
	1507.2
	以取水井为中心，240m为半径的圆形区域扣除一级保护区范围所形成的环形区域





